<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.5.2">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="RESC2012X50N">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="RCS080510R0FKEA">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="RCS080510R0FKEA" prefix="R">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RCS080510R0FKEA"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RESC2012X50N">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="DESCRIPTION" value=" 10 Ohms ±1% 0.4W, 2/5W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding Thick Film "/>
<attribute name="MF" value="Vishay"/>
<attribute name="MP" value="RCS080510R0FKEA"/>
<attribute name="PACKAGE" value="2012 Vishay"/>
<attribute name="PURCHASE-URL" value="https://pricing.snapeda.com/search/part/RCS080510R0FKEA/?ref=eda"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
