<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<hole x="30.7975" y="32.385" drill="1.3"/>
<hole x="30.7975" y="28.575" drill="1.3"/>
<circle x="30.48" y="30.7975" radius="25" width="0.6096" layer="46"/>
<text>19189303</text>
<text>19189303</text>
<hole x="13.97" y="30.48" drill="3.2"/>
<hole x="46.99" y="30.48" drill="3.2"/>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="WS2812">
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMD1,27-2,54">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="tcrt5000">
<packages>
<package name="TCRT5000">
</package>
</packages>
</library>
<library name="eagle-ltspice">
<description>Default symbols for import LTspice schematics&lt;p&gt;
2012-10-29 alf@cadsoft.de&lt;br&gt;</description>
<packages>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
<attribute name="CIRCULAR-LAYOUT-SETTINGS" value="1.200000 1.200000 0.700000 90.000000 1 1"/>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="LED1" library="adafruit" package="WS2812" value="WS2812"/>
<element name="LED2" library="adafruit" package="WS2812" value="WS2812"/>
<element name="LED3" library="adafruit" package="WS2812" value="WS2812"/>
<element name="LED4" library="adafruit" package="WS2812" value="WS2812"/>
<element name="LED5" library="adafruit" package="WS2812" value="WS2812"/>
<element name="LED6" library="adafruit" package="WS2812" value="WS2812"/>
<element name="5V5" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="DIN" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="DOUT" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="IR" library="tcrt5000" package="TCRT5000" value=""/>
<element name="IROUT" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="270" library="eagle-ltspice" package="0204/7" value="">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
</element>
<element name="40K" library="eagle-ltspice" package="0204/7" value="">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
</element>
<element name="GND" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$6">
<contactref element="LED2" pad="LEDVDD"/>
<contactref element="LED2" pad="VDD"/>
<contactref element="270" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="LEDVDD"/>
<contactref element="5V5" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="VDD"/>
<contactref element="LED3" pad="VDD"/>
<contactref element="LED3" pad="LEDVDD"/>
<contactref element="LED4" pad="LEDVDD"/>
<contactref element="LED4" pad="VDD"/>
<contactref element="LED6" pad="LEDVDD"/>
<contactref element="LED6" pad="VDD"/>
<contactref element="LED5" pad="LEDVDD"/>
<contactref element="LED5" pad="VDD"/>
<contactref element="IR" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="LED1" pad="DO"/>
<contactref element="LED2" pad="DI"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="LED2" pad="DO"/>
<contactref element="LED3" pad="DI"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="LED3" pad="DO"/>
<contactref element="LED4" pad="DI"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="LED4" pad="DO"/>
<contactref element="LED5" pad="DI"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="LED5" pad="DO"/>
<contactref element="LED6" pad="DI"/>
</signal>
<signal name="DIN">
<contactref element="DIN" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="DI"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="DOUT" pad="1"/>
<contactref element="LED6" pad="DO"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="270" pad="2"/>
<contactref element="IR" pad="A"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="LED2" pad="VSS"/>
<contactref element="LED1" pad="VSS"/>
<contactref element="LED3" pad="VSS"/>
<contactref element="LED4" pad="VSS"/>
<contactref element="IR" pad="K"/>
<contactref element="LED6" pad="VSS"/>
<contactref element="LED5" pad="VSS"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="40K" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IR" pad="E"/>
<contactref element="40K" pad="1"/>
<contactref element="IROUT" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
