<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.5.2">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="8-SOIC">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="OPA350">
<pin name="NC_2" direction="pas"/>
<pin name="IN-" direction="in"/>
<pin name="IN+" direction="in"/>
<pin name="V-" direction="pwr"/>
<pin name="NC_3" direction="pas"/>
<pin name="OUTPUT" direction="out"/>
<pin name="V+" direction="pwr"/>
<pin name="NC" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="OPA350UA" prefix="U">
<gates>
<gate name="A" symbol="OPA350"/>
</gates>
<devices>
<device name="2K5" package="8-SOIC">
<connects>
<connect gate="A" pin="IN+" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="IN-" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="NC_2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="NC_3" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="OUTPUT" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="V+" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="V-" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
