<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.5.2">
<drawing>
<library>
<description>&lt;8-bit Microcontrollers - MCU 8-Bit MCU 14KB Flash 1KB RAM 256B EE CIP&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOP65P780X200-28N">
<description>&lt;b&gt;(SS)28-Lead(SSOP)&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="PIC16F18855-E_SS">
<pin name="VPP/!MCLR!/RE3"/>
<pin name="RA0"/>
<pin name="RA1"/>
<pin name="RA2"/>
<pin name="RA3"/>
<pin name="RA4"/>
<pin name="RA5"/>
<pin name="VSS_1" direction="pwr"/>
<pin name="RA7"/>
<pin name="RA6"/>
<pin name="RC0"/>
<pin name="RC1"/>
<pin name="RC2"/>
<pin name="RC3"/>
<pin name="RB7"/>
<pin name="RB6"/>
<pin name="RB5"/>
<pin name="RB4"/>
<pin name="RB3"/>
<pin name="RB2"/>
<pin name="RB1"/>
<pin name="RB0"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="VSS_2" direction="pwr"/>
<pin name="RC7"/>
<pin name="RC6"/>
<pin name="RC5"/>
<pin name="RC4"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="PIC16F18855-E_SS" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;8-bit Microcontrollers - MCU 8-Bit MCU 14KB Flash 1KB RAM 256B EE CIP&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/40001802B.pdf"&gt; Datasheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PIC16F18855-E_SS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOP65P780X200-28N">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="RA0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="RA1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="RA2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="RA3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RA4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="RA5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="RA6" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="RA7" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RB0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="RB1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="RB2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="RB3" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="RB4" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="RB5" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="RB6" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="RB7" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="RC0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="RC1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="RC2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="RC3" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="RC4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="RC5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="RC6" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="RC7" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VPP/!MCLR!/RE3" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS_1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS_2" pad="19"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="DESCRIPTION" value="8-bit Microcontrollers - MCU 8-Bit MCU 14KB Flash 1KB RAM 256B EE CIP"/>
<attribute name="HEIGHT" value="2mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Microchip"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="PIC16F18855-E/SS"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="579-PIC16F18855-E/SS"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=579-PIC16F18855-E%2FSS"/>
<attribute name="RS_PART_NUMBER" value=""/>
<attribute name="RS_PRICE-STOCK" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
